**6. pielikums**

atklāta konkursa "Automašīnu operatīvais līzings"

ar identifikācijas Nr. NRC "Vaivari" 2018/37

**NOLIKUMAM**

**Tehniskās specifikācija/Tehniskais piedāvājums**

 **iepirkuma priekšmetam**

1. Piegādātājam jānodrošina:
	1. Automašīnas piegādi, sagatavošanu un nodošanu pasūtītājam;
	2. Automašīnas reģistrāciju LR CSDD uz pasūtītāja vārda ar LR numurzīmēm;
	3. Automašīnas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA) operatīvā līzinga pirmajiem 12 mēnešiem;
	4. Automašīnas KASKO apdrošināšana operatīvā līzinga pirmajiem 12 mēnešiem. KASKO apdrošināšanas nosacījumi:

|  |  |
| --- | --- |
| KASKO apdrošināšana | KASKO – Nomnieka pašriski:1. Automašīnas bojājuma gadījumā - 0% EUR;
2. Automašīnas bojāejas gadījumā - 5% EUR;
3. Automašīnas zādzības gadījumā - 5% EUR
 |

1. Piegādātājam, piegādājot automašīnu pasūtītājam, jānodod pasūtītāja pilnvarotai personai:
	1. divu atslēgu komplektus kopā ar divām signalizācijas pultīm;
	2. automašīnas tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentāciju latviešu valodā, automašīnas servisa grāmatiņu u.c. tehnisko dokumentāciju;
	3. OCTA un KASKO polises 12 mēnešiem.
2. Automašīnas raksturojums:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosacījumi** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| Automašīnu skaits | 2. gab. |  |
| Automašīnas izlaiduma gads | Ne vecāka par 2017. gadu, jauna |  |
| Automašīnas marka, modelis | Pretendents iesniedz savu piedāvājumu |  |
| Virsbūves tips | Pasažieru mikroautobuss |  |
| Piedziņa | Priekšēja |  |
| Durvju skaits | Ne mazāk kā 4, ieskaitot bagāžas nodalījuma durvis atveramas 180o leņķī |  |
| Sēdvietu skaits (neskaitot vadītāja vietu) | Vismaz 7 sēdvietas, ar iespēju viegli izņemt 2. un 3. rindas sēdekļus |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Izmešu daudzums izplūdes gāzēs | Atbilstošs EURO 6 prasībām |  |
| Pilna masa | Līdz 3500 kg |  |
| Dzinēja jauda | Ne mazāka par 105 kW |  |
| Transmisijas tips | Manuālā 6-pakāpju (vai vairāk) braukšanai uz priekšu |  |
| Gabarīti | Garums – ne vairāk par 5500 mmPlatums – ne vairāk par 2200 mmAugstums – ne vairāk par 2000 mm |  |
| Vidējais degvielas patēriņš | Ne vairāk kā 6l/100km kombinētajā režīmā |  |
| Garantija | Ne mazāk kā 60 mēneši ar nobraukumu līdz 200000 km |  |
| Degvielas bākas tilpums | Ne mazāks par 60l |  |
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar pilnu sēdvietu skaitu | Ne mazāks par 900l |  |
| Obligātās aprīkojuma prasības | Aizmugurējā loga tīrītājsElektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļiAizmugurējā loga atkausētājsElektriski darbināmi priekšējie logi12 V kontaktligzda salona priekšāSalona apgaismojums priekšāVadītāja un priekšējā pasažiera personīgais apgaismojumsGaisa ventilācija aizmugurē sēdošajiemGaisa kondicionēšana aizmugurē sēdošajiemGaisa kondicionētājsRegulējams augstums vadītāja sēdeklimRegulējams jostas vietas atbalsts vadītāja sēdeklim1/3 sadalāmi un nolokami 2. rindas sēdekļiBīdāmi un izņemami 2. rindas sēdekļi uz sliedēmBīdāmi un izņemami 3. rindas sēdekļi uz sliedēmBremžu prebloķēšanas sistēma (ABS)Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESP)Durvju aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības pultiKASKO prasībām atbilstoši imobilaizers un signalizācija ar tālvadības pultiPriekšējie miglas lukturiAizmugurējie parkošanās sensoriTonēti stikli aizmugurējam un sānu logiemPilna izmēra rezerves ritenis |  |
| Autoservisi, kuri nodrošina ražotāja noteiktās tehniskās apkopes un garantijas remontus | Vismaz viens Rīgā |  |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |  |
| Klīrenss  | ne mazāk par 160 mm |  |
| Garantija transportlīdzeklim | ne mazāk kā 24 mēneši no automašīnas piegādes brīža bez nobraukuma ierobežojuma |  |
| Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus ar informāciju par automašīnas oglekļa dioksīda emisijas daudzumu un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas apjomu | CO2 ne vairāk kā 155 g/kmNOx – 0,0716 g/kmCietās daļiņas – 0.00061 g/km |  |
| Paredzamais nobraukums 60 mēnešiem vienai automašīnai | 150 000 km |  |